Mootor: Kubota 4 silindriline vedelikjahutusega diiselmootor, Tier V

Kubatuur: 3331 cm3

Nimivõimsus: 74 hj (55 kw)

Kütusepaagi maht: 90 l, Adblue vaba

Käigukast: F36/R36 täielikult sünkroniseeritud käigukast, 3-kiirusgruppi,

igas grupis 6 sünkroniseeritud käiku, elektrohüdrauliline vasaku käe

reevers ja käigupoolitaja, märgsidur

Veoskeem: nelikvedu (4WD), diferentsiaalilukk

Maksimaalne kiirus: 40 km/h

Hüdraulika: hüdraulikapumba tootlikus 88 l/min, hüdraulika väljavõtted

max 3 paari

Tagumine rippsüsteem: Cat 2, 2500 kg tõstejõud, hüdrauliline konks

Jõuvõtuvõll: tagumine 540/1000 p/min

Esilaadur: LA1365 tõstejõud 1328 kg, tõstekõrgus 2977 mm (lisavarustus)

Esirippsüsteem: Cat 2 tõstejõud 2200 kg (lisavarustus)

Eesmine jõuvõtuvõll: 1000 p/min (lisavarustus)

Kabiin: konditsioneeriga, panoraamkabiin, väga hea vaateväli laaduriga

opereerimiseks, õhkvedrustusega iste

Rehvimõõt (ees/taga): 320/85 R20 / 420/85 R30

Mõõtmed (p x l x k): 3700 x 1900 x 2580 mm, kliirens 460 mm

Lisad: digitaalne näidikute paneel, reguleeritav roolisammas, käsigaas,

mootoripöörete salvestamine

Kaal: 2725 kg

Tänavalegaalne

Garantii: 5 aastat või 3000 h