## John Deere 1270G, baasvarustus

1. Keerav ja nivelleeriv kabiin
2. 8-rattaline alusmasin
3. Rehvid ees-taga: 800x26,5 Nokian FKF2 (3086 mm)
4. Tõstuk CH7 - ulatus 10 m
5. Automaatne masti kallutus
6. Tõstuki võnkesummutus
7. IBC (intelligentne tõstuki juhtimine)
8. Lõikepea John Deere H480C, voolikud läbi vahekarbi
9. Rotaator Indexator HX30LS & riputi MPB2-2
10. Söötemootorid Danfoss/Poclain 500/780 cm3
11. Välimised ja sisemised sööterullid: terasnagadega
12. Sööterullide- ja lume kaitsmed
13. Hultdins SuperCut 100S saag Bucher 20 cm3 saemootoriga
14. Saeketi õlitussüsteem SuperCut 100S saele
15. Värvimärkimine (2 värvi)
16. Lõikepea sobitavus H16 arvutiga
17. Comfort iste
18. Tagurdamiskaamera
19. Küljeklaaside pühkimis- ja pesusüsteem
20. Päiksekiled
21. Automaatne keskmäärimine
22. Elektriline kütuse- ja hüdroõli täitepump
23. Hüdrosüsteemi vaakumpump
24. Eelsoojendi Eberspächer
25. Lisa hoiukast masina küljel
26. Veeseparaator ja lisa hüdrosüsteemi filter
27. Kapoti kaitserauad
28. Elektrooniline klupe Haglöf 500 mm
29. Roomikud (1 paar) kasutatud