****

**PIEKABE T-617/5**

**Piekabes tehniskā specifikācija un aprīkojums**

**1. TEHNISKIE DATI**

* **Tehniski pieļaujamā pilnā masa:** 21 000 kg
* **Pilnā transportlīdzekļa masa (GVWR):** ~16 900 kg
	+ Maksimālā slodze uz asīm: līdz 13 900 kg
	+ Maksimālā slodze uz sakabes stieni: līdz 3 000 kg
* **Celtspēja:** ~12 000 kg\*
* **Pašmasa:** ~4 900 kg\*
* **Garums:** 7 250 mm
* **Platums:** 2 550 mm
* **Augstums papildbortiem / ar 1 uzliku / ar 2 uzlikām:** ~2 096 / 2 596 / 3 100 mm
* **Kravas kastes iekšējais garums:** 5 130 mm
* **Kravas kastes iekšējais platums:** 2 420 mm
* **Bortu augstums:** 1 000 mm
* **Iekraušanas laukums:** 12,4 m²

**2. DETALIZĒTA SPECIFIKĀCIJA**

* **Iekraušanas tilpums (standarta / ar 1 bortu / ar 2 bortiem):** 6,2 / 12,3 / 18,5 m³
* **Sakabes stieņa augstums (apakšējā pozīcija):** 380 mm
* **Sakabes stieņa augstums (vidējā / augšējā pozīcija):** 610 / 860 mm
* **Aizmugurējās sakabes augstums (pēc izvēles):** 870 mm
* **Grīdas augstums no zemes:** ~1 565 mm
* **Riepu izmērs:** 385/65 R22.5
* **Grīdas / sānu sienu loksnes biezums:** 4 / 2,5 mm
* **Riteņu sliede (asu platums):** 1 900 mm
* **Transportēšanas / darba ātrums:** 40 km/h
* **Balstiekārta:** paraboliskas atsperes tandēma konfigurācijā
* **Traktora nepieciešamā jauda:** 100 ZS
* **Kravas kastes izkraušanas leņķis (atpakaļ / uz sāniem):** 45° / 50°
* **Paceļamās kravas kastes sistēma:** trīsvirzienu

*\* Pašmasa un celtspēja var atšķirties atkarībā no piekabes aprīkojuma.*

**3. STANDARTA APRĪKOJUMS**

* 2×500 mm augstas, 2,5 mm biezas karsti cinkotas sienas
* Sadalītas sānu sienas
* Jaunas 385/65 R22.5 riepas
* Piemērots platums paletēm
* ADR ražotāja homologētas asis (EU 2015/68), kvadrātveida 90 mm šķērsgriezums
* Bremzes: 406×120 mm (modelis 412E), 8 tapas M20x1.5
* Karsti cinkots, triecienus slāpējošs sakabes stienis (EU 2015/208), ar 50 mm aci
* Hidrauliskais sakabes atbalsts ar iebūvētu bloķēšanu
* Centrālā fiksācija apakšējiem bortiem
* Karsti cinkotas ārējās kāpnes un iekšējie pakāpieni ar neslīdošām virsmām
* 2 riteņu balsti karsti cinkotās kabatās
* Teleskopiskais hidrocilindrs ar šarnīrveida stiprinājumiem (5 pakāpes, 1980 mm gājiens)
	+ Derīgais spēks: 307,9 kN (31,4 t) pie 20 MPa, Ø140 mm
* Aizsardzība pret pārmērīgu slīpumu – nogriešanas vārsts
* Tehniskās apkopes balsts – karsti cinkots
* Sānu sienu eņģes
* 12V apgaismojums: aizmugures lukturi ar spuldzēm, LED perimetra apgaismojums, aizmugures kontaktligzda otrajai piekabei
* Apgaismojuma kabeļu savienojums ar 7-PIN 12V spraudni
* Divkanālu pneimatiskā bremžu sistēma ar HALDEX automātisko regulēšanu, ar izvada pieslēgumu otrajai piekabei
* Rokas stāvbremze ar kloķi
* Karsti cinkots kravas kastes rāmis
* Galvenie garenstieņi: no 6 mm loksnēm veidoti slēgti profili, augstākajā punktā 110×300 mm
* Graudu lūka ar aizbīdni – karsti cinkota, aizmugurējā sienā
* Apakšrāmis – karsti cinkots iekšpusē un ārpusē, no 250×150×8 slēgta profila
* Aizmugurējie hidrauliskie un bremžu savienojumi otrajai piekabei
* Cinkotas tērauda caurules un elastīgas šļūtenes hidrauliskajai pacelšanas sistēmai
* Hidrauliskie savienotāji traktoram: ISO 7241-1 DN 12.5
* Karsti cinkots aizmugurējais buferis, homologēts (Regulas 2015/504 un 167/2013)

**4. PAPILDU APRĪKOJUMS**

* Karsti cinkotu 500 mm bortu uzliku komplekts, biezums 2,5 mm
* Rezerves riteņa vinča ar karsti cinkotu turētāju
* Tenta rāmis no 40×40×3 slēgta profila, karsti cinkots
* Precīzās izkraušanas renes uzgalis – karsti cinkots
* Darba platforma – karsti cinkota
* Sānu apakšas aizsargi
* Lodveida sakabes elements Ø80 mm
* Pilns LED apgaismojums
* Homologēta hidrauliskā divkanālu bremžu sistēma ar automātisku regulēšanu
* Piemaksa par 550/60 R22.5 riteņiem
* Rezerves ritenis 385/65 R22.5
* Rezerves ritenis 550/60 R22.5
* Sarullējams tents
* Manuālā sakabe otrajai piekabei
* Automātiskā sakabe otrajai piekabei
* Ūdens tvertne ar ziepju dozatoru
* Instrumentu kaste
* Brīdinājuma trīsstūris (lēni braucoša transportlīdzekļa zīme)
* Hidrauliskais ātrsavienotājs ar spiediena neitralizatoru šļūtenē
* **DUPLEX** – krāsots bortu komplekts
* **DUPLEX** – krāsots bortu uzliku komplekts