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Kinematika

Standardni rameno s kinematikou Z-bar

Automatické nastaveni polohy ramene programovatelné z kabiny
Automatické umisténi lopaty ,,vratit se do pracovni pozice

1 pfidavny hydraulicky okruh pro nifadi (3.funkce)

Systém tlumeni razii pfi pojezdu — LoadIsolationSystem (LIS)

Hydraulicky systém

Hydraulicka pistova ¢erpadla s variabilnim zdvihovym objemem

Maximaélni pritok 246 I/min, maximalni tlak 265 bart

Kapacita olejové nadrze 85 litrii / vyménny interval 2000 mth

Mineralni olej ISO 46

Ovladani pomoci joysticku s kolébkovym spinadem fazeni FNR a proporcionalniho
palcového kolecka pro pidavny hydraulicky okruh (tfeti funkce).
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PRISLUSENSTVi A KONFIGURACE STROJE:

1x (SZD_MIRROR_DL280-7) ADJUSTABLE MIRROR, by ELEC

1x (SZD_ARCOMPRESSOR_DL280-7) AIR COMPRESSOR

1x (SZD_GHEADLAMP_DL280-7) LED HEAD LAMP, 6+6

1x (52D_430209-00245_HYDRAULICQC_DL280-7_40.752) QUICK COUPLER, VOLVO TYPE_40.752
1x (S2D_430209-00259_HYDRAULICQC_DL280-7) CONTROL KIT QC

1x (6Z0_BUCKET_DL230-7_P40-1234-101) BUCKET, v.&. P40-1234-101, 2.9m3, DL280-7
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Kabina

Tlakova kabina zvukové izolovani

Certifikované struktura ROPS / FOPS: ISO 3471-2008 / ISO 3449

Dvefe na levé strané: otevfeni 180°

Boeni vysouvaci okno na pravé strané

Kolem kabiny zébradli s ploginami na prednim ramu

Automaticka klimatizace

Dvojita filtrace vzduchu

Nastavitelna vy3ka a ndklon sloupku fizeni

Sedadlo Grammer — vyhiivané, vertikélné a horizontilné odpruzené, stavitelna
bederni opérka

3 bodovy bezpecnostni pas

DOOSAN SMART KEY - dalkové centrilni zamykani a bezklickové startovani
8“ dotykovy displej, menu v &eském jazyce

Ridio s bluetooth handsfree

Vyhfivana boéni zreitka

Rolovaci sluneéni clona na pfednim a zadnim okné

Predni a zadni stéraé

Mnoho uloznych prostort

Zadni barevna kamera

Monitor (potitadlo hodin, rychlost vped, vybrany pievod, spotieba, atd...)
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Technické parametry kolového nakladaée Doosan DL280-7
Motor:
Doosan DL06 — 6 val. 5,9 L, Stage V
Vykon 141 kW (192 koni) pii 2000 ot/min
Togivy moment 902 Nm pfi 1400 ot/min
Elektronické vysokotlaké vstfikovani commonrail
Turbodmychadlo s obtokovym kanalem, mezichladi¢ vzduchu
Automaticky volnob&h
Odstiedivy prediazeny &isti¢ Top Spin™ Donaldson® s 2stupfiovym suchym filtrem
Automaticky reverzni ventilator
Selektivni katalyticka redukce (SCR) a dieselovy oxidacni katalyzitor (DOC)
Filtr pevnych &astic (DPF), bez recirkulace vyfukovych plyni EGR
Bezpecnostni vypina¢ uvnitf kabiny (na spodni strané sedadla)
Palivova nadrz 235 litri / AdBlue 30 litrG
Tfi vykonnostni reZimy

Pievodovka

Prevodovka ZF PowerShift elektronicky Fizena
3 rezimy fazeni (Manual/Auto1-4/Auto2-4)

4 rychlostni stupné 0 — 38 km/h
Hydrodynamicky méni¢ to&ivého momentu
Ovladaci prvky fazeni FNR na levé a pravé strané
Elektricka parkovaci brzda

ZF napravy s pohonem 4 kol Pevna piedni naprava s automatickym
samosvornym diferenciilem (LSD)

Kyvna zadni néprava (12°)

Nouzové elektrické fizeni (ESS)




